01.

Hồ Vải

Hồ vải là khâu xử lý vải qua hóa chất keo trước khi in, nhằm giúp mực in thấm đều, thấm sâu trên bề mặt vải.

02.

In Vải

Mực sẽ được phun trực tiếp lên bề mặt vải bằng máy in kỹ thuật số để tạo thành các họa tiết.

03.

Sấy Khô

Sau khi in, vải sẽ được đưa qua máy sấy để sấy khô lớp mực vừa in.

04.

Hấp Lên Màu

Sau khi sấy, vải sẽ được đưa qua công đoạn hấp lên màu để vải in có màu đúng như khách hàng đã duyệt.

05.

Giặt

Giặt giúp loại bỏ hết các lớp keo hồ có trong vải, bụi vải để mang đến những tấm vải mềm mại nhất.